IP-IOAM(8)

NAME
ip-ioam - IPv6 In-situ OAM (IOAM)

SYNOPSIS

ip ioam { COMMAND | help }

ip ioam namespace show
ip ioam namespace add ID [ data DATA32 ] [ wide DATA64 ]
ip ioam namespace del ID
ip ioam schema show
ip ioam schema add ID DATA
ip ioam schema del ID
ip ioam namespace set ID schema { ID | none }

DESCRIPTION
The ip ioam command is used to configure IPv6 In-situ OAM (IOAM6) internal parameters, namely IOAM namespaces and schemas.

Those parameters also include the mapping between an IOAM namespace and an IOAM schema.

EXAMPLES

  Configure an IOAM namespace (ID = 1) with both data (32 bits) and wide data (64 bits)
# ip ioam namespace add 1 data 0xdeadbeef wide 0xcafec0caf00dc0de

  Link an existing IOAM schema (ID = 7) to an existing IOAM namespace (ID = 1)
# ip ioam namespace set 1 schema 7

SEE ALSO
ip-route(8)

AUTHOR
Justin Iurman <justin.iurman@uliege.be>