Многофункциональные Команды Ваттметра
Читайте следующие команды тщательно перед соединением ваттметра с электрическими бытовыми приборами.

Не подключайте два и более ваттметра вместе!  Внутреннее  использование только!

Не устанавливайте измеритель энергии таким образом, чтоб не затруднить отключение  от сети!

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Не включайте в бытовой прибор потребители с нагрузкой более 16 А. Всегда убедитесь, что разъем любого бытового прибора полностью вставляется в выход ваттметра. Если очистка ваттметра требуется, отключите от сети и вытрите его сухой тканью.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК
1.
MASTER CLEAR: Очищают все данные в памяти, в том числе текущее время и все программы.

2.
UP: установка/изменение текущих программ, максимального тока нагрузки в комбинации с кнопкой SET; изменяет 12-24-часовой режим часов.

3.
SET: установка текущего времени, стоимости, ценовые программы тарифов, максимальной нагрузки в комбинации с кнопкой UP.

4.
FUNC: переключение режимов индикации дисплея.

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

1.
Отображает текущее время.

2.
Отображает напряжение сети.

3.
Отображает силу тока.

4.
Отображает действующую мощность.

5.
Отображает и запоминает пиковую мощность.

6.
Отображает и запоминает накапливающуюся суммарную мощность.

7.
Отображает и запоминает общее время и общую стоимость.

8.
Отображает и запоминает общее время и общую стоимость по тарифу 1.

9.
Отображает и запоминает общее время и общую стоимость по тарифу 2 .

10.
Отображает частоту сети.

11.
Отображает «power factor» энергетический фактор (коэффициент мощности, 100% для активной нагрузки).

12.
Корректируемый максимальный ток нагрузки, предупреждение максимальной перегрузки.

13.
Корректируемая стоимость  / kWh

       11 комбинаций дней или блоков дней,  доступных как указано ниже:
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БАТАРЕЙКИ

Вставьте 3 батарейки (LR44/AG13) согласно правильному указанию направления, закройте крышку батарейки. Нажмите кнопку MASTER CLEAR, после чего ваттметр очистится и будет готов для использования.

Замечание: 1. Крышка должна быть на месте перед использованием.

2. Батарейки должны быть извлечены, если ваттметр не используют в течение  длительного времени. 
 





ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ


Нажмите FUNC и на дисплее будут отображаться данные, как указано ниже:                                              VOLTac-  AMP -  WATT -  MAX WATT - KWh - TOTAL PRICE; TOTAL ON TIME-  PRICE1 -  PRICE2
1. Ваттметр будет отображать текущие часы, напряжение сети, частоту, если включен в разъем после установки батареек.

2. Нажмите кнопку FUNC еще один раз и отпустите, ваттметр будет отображать текущее время и ток, энергетический фактор.

3. Нажмите кнопку FUNC еще один раз и отпустите, ваттметр будет отображать текущее время и реальную мощность, энергетический фактор.

4. Нажмите кнопку FUNC еще один раз и отпустите, ваттметр будет отображать максимальную мощность и появится время максимальной мощности, энергетический фактор. Нажмите и удерживайте кнопку FUNC в течение 5 секунд для очистки максимальной мощности.

5. Нажмите кнопку FUNC еще один раз и отпустите, ваттметр будет отображать текущее время, накапливающуюся энергию и энергетический фактор.
6. Нажмите кнопку FUNC еще один раз и отпустите, ваттметр будет отображать общее время и полную суммарную электрическую нагрузку.

7. Нажмите кнопку FUNC еще один раз и отпустите, ваттметр будет отображать общее время по тарифу 1 и полную электрическую нагрузку по тарифу 1.

8. Нажмите кнопку FUNC еще один раз и отпустите, ваттметр будет отображать общее время по тарифу 2 и полную электрическую нагрузку по тарифу 2.

9. Нажмите кнопку FUNC еще один раз и отпустите, ваттметр вернется отображать текущее время и напряжение сети.

Нажмите и держите кнопку FUNC в течение 5 секунд, чтобы очистить накапливающуюся суммарную электроэнергию и полную электрическую нагрузку на дисплее или полной электрической нагрузки тарифа 1 или полной электрической нагрузки тарифа 2.  
10. Дисплей отображает -----, когда полная электроэнергия, полная электрическая нагрузка переполнена, OVER засветится в то же время.
НАСТРОЙКА ТЕКУЩИХ ЧАСОВ

1.Нажмите кнопку FUNC для отображения часов на дисплее.

2.Нажмите кнопку SET один раз, засветится один из индикаторов дня недели.
3.Нажмите кнопку UP, чтобы установить  нужный день недели.
4.Нажмите кнопку SET еще один раз, засветится индикатор разряда часов.
5.Нажмите кнопку UP, чтобы установить нужный  час.
6.Нажмите кнопку SET еще один раз, засветится индикатор разряда минут.

7.Нажмите кнопку UP, чтобы установить нужные минуты.  
8.Нажмите кнопку SET еще один раз и время вернется к режиму времени дисплея.

9.Нажмите кнопку UP, для изменения 12-24-часового режима.

Чтобы сбросить некорректное время, повторите вышеуказанные шаги.

После окончания настроек, вставьте ваттметр в розетку 230 Вольт, вставьте бытовой прибор, который вы хотите использовать и включите его. Сейчас ваттметр начинает измерять потребление бытового прибора и находить оборудование, которое использует слишком большую энергию.

НАСТРОЙКА СТОИМОСТИ /kWh И ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ
Нажмите и держите кнопку FUNC в течение 5 секунд в состоянии отображения дисплея напряжения или тока или мощности.

1. Установка тарифа 1:
a. Нажмите кнопку SET один раз и отпустите, дисплей отображает миганием первую цифру стоимости  /kWh, нажмите кнопку UP, чтобы установить ее.

b. Нажмите кнопку SET еще раз и отпустите, дисплей отображает миганием вторую цифру стоимости  /kWh, нажмите кнопку UP, чтобы установить ее.

c. Нажмите кнопку SET еще раз и отпустите, дисплей отображает миганием третью цифру стоимости  /kWh, нажмите кнопку UP, чтобы установить ее.

d. Нажмите кнопку SET еще раз и отпустите, дисплей отображает миганием четвертую цифру стоимости  /kWh, нажмите кнопку UP, чтобы установить ее
e. Нажмите кнопку SET еще раз и отпустите, чтобы установить местонахождение запятой в стоимости /kWh, нажмите кнопку UP, чтобы установить ее.
f.  Нажмите кнопку SET еще раз и отпустите, чтобы установить день недели или блок дней, нажмите кнопку UP, чтобы установить их.

g. Нажмите кнопку SET еще раз и отпустите, чтобы установить количество часов времени, нажмите кнопку UP, чтобы установить их.

h. Нажмите кнопку SET еще раз и отпустите, чтобы установить количество минут времени, нажмите кнопку UP, чтобы установить их.

2. Установка тарифа 2:

Нажмите кнопку FUNC один раз после установки тарифа 1. Произведите настройки для тарифа 2, повторяя вышеуказанные шаги.

3. Настройки перегрузки по току:

Нажмите кнопку FUNC после установки тарифа 2. 
a. Нажмите кнопку SET один раз, дисплей отображает миганием цифру десятков Ампер тока, нажмите кнопку UP, чтобы установить ее.

b. Нажмите кнопку SET еще раз и отпустите, дисплей отображает миганием цифру единиц  Ампер тока, нажмите кнопку UP, чтобы установить ее.

c. Нажмите кнопку SET еще раз и отпустите, дисплей отображает миганием первую цифру после запятой  Ампер тока, нажмите кнопку UP, чтобы установить ее
d. Нажмите кнопку SET еще раз и отпустите, дисплей отображает миганием вторую цифру после запятой  Ампер тока, нажмите кнопку UP, чтобы установить ее. Затем нажмите кнопку SET, установка завершена.
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Индикация дисплея  исчезнет после отключения от сети через 10 секунд. Нажмите любую клавишу чтобы возобновить отображение дисплея.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Электроснабжение






230V AC 50Hz
Максимальная загрузка






16A, 3600W
Пределы измерения напряжения




190-276VAC
Измеряемая точность напряжения




+/-1 %
Пределы измеряемого тока





0.02-16A
Измеряемая точность тока






+1-2% or +/-0.02 A
Пределы измеряемой мощности




~ 5-4416W 
Измеряемая точность мощности




+1-2% или +/-5W
Пределы измерения суммарной потребленной мощности
0 -9999.9kWh
Измеряемый частотный диапазон




45-65Hz
Точность встроенных часов





+/-1 минута за месяц
Энергопотребление






<0.3W
Рабочая температура






-10 °C to +40 °C
Длительность записи потребляемой мощности 


9999 часов 

Батарейка






3x1.5V LR44/AG13
Ресурс батарейки





~ 3 месяца без питания от сети
